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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties. Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.


Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision, adressez vous à <norminfo@afnor.org>.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).
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Avant-propos national
Références aux normes françaises
La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes françaises identiques est la suivante :

ISO 3864-1 : NF ISO 3864-1 (indice de classement : X 08-020-1) ISO 3864-3 : NF ISO 3864-3 (indice de classement : X 08-020-3) ISO 3864-4 : NF ISO 3864-4 (indice de classement : X 08-020-4) ISO 17724 : NF ISO 17724 (indice de classement : X 05-000)
Signaux de sécurité avec adaptation nationale :
· ISO 7010-F004 – Ensemble d'équipement de lutte contre l'incendie
Le symbole casque de pompier est modifié – Cf. Annexe 1 — Figure 1
· ISO 7010-E001 et E002 – Sortie de secours (à gauche) et (à droite)
Une flèche (type D de l'ISO 3864-3) en blanc sur fond vert peut être utilisée pour donner des informations relatives à la direction. Cf. Annexe 1 – Tableaux 2 à 9

Signaux d’obligation avec précision nationale :
· ISO 7010-M003 « Serre-tête antibruit obligatoire » : par serre-tête antibruit obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger l’ouïe tel que, par exemple, les bouchons d’oreille.
· ISO 7010-M004 « Lunettes de protection obligatoire » : par lunettes de protection obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger la vue tel que, par exemple, les masques de protection de la vue.
· ISO 7010-M013 « Visière de protection obligatoire » : par visière de protection obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger le visage tel que, par exemple, les pare-visages.
· ISO 7010-M014 « Casque de protection obligatoire » : par casque de protection obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger la tête tel que, par exemple, les casques de sécurité.
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Annexe NA
(normative)



Tableau 1 — Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

	
[image: ]
	N° référence

	
	Référent
Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

	
	Contenu graphique
Casque de pompier (vue de profil), à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Référents associés
ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006

Informations complémentaires
Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements de lutte contre l'incendie pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré.
Le casque de pompier peut être remplacé par un autre casque de pompier approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 2 — Sortie de secours (à gauche)

	


[image: ]
	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (à gauche)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée à gauche

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires




Tableau 3 — Sortie de secours (à droite)

	


[image: ]
	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (à droite)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée à droite

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires



— 7 —	NF EN ISO 7010


Tableau 4 — Sortie de secours (vers le bas)
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	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (vers le bas)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le bas

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires




Tableau 5 — Sortie de secours (droit devant)

	


[image: ]
	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (droit devant)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée droit devant

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires
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Tableau 6 — Sortie de secours (vers le haut à droite)
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	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (vers le haut à droite)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le haut à droite

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires




Tableau 7 — Sortie de secours (vers le haut à gauche)
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	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (vers le haut à gauche)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le haut à gauche

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires
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Tableau 8 — Sortie de secours (vers le bas à droite)

	


[image: ]
	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (vers le bas à droite)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le bas à droite

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires




Tableau 9 — Sortie de secours (vers le bas à gauche)

	


[image: ]
	N° référence

	
	Référent
Sortie de secours (vers le bas à gauche)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le bas à gauche

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence

Référents associés
ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017

Informations complémentaires
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Le texte de l'ISO 7010:2011 a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 145 «Symboles graphiques et pictogrammes» de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a été repris comme EN ISO 7010:2012.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2013.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO 7010:2011 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 7010:2012 sans aucune modification.









































2

ISO 7010:2011(F)







Sommaire	Page
Avant-propos	iv
Introduction	v
Domaine d'application	1
Références normatives	1
Termes et définitions	2
Référents et classification des signaux de sécurité	2
Généralités	2
Référent (message de sécurité)	2
Classification des signaux de sécurité	6
Signaux de sécurité enregistrés	6
Bibliographie	126





































© ISO 2011 – Tous droits réservés	iii

ISO 7010:2011(F)







Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 7010 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques et pictogrammes, sous-comité SC 2, Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7010:2003), ainsi que l’ISO 6309:1987. Elle incorpore également les Amendements

ISO 7010:2003/Amd. 1:2006,

ISO 7010:2003/Amd. 2:2007,

ISO 7010:2003/Amd. 3:2007,

ISO 7010:2003/Amd. 4:2009,

ISO 7010:2003/Amd. 5:2010,

ISO 7010:2003/Amd. 6:2010, ISO 7010:2003/Amd. 7:2010, et ISO 7010:2003/Amd. 8:2011.
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Il apparaît nécessaire de normaliser un système pour la transmission d'informations en matière de sécurité dont la compréhension se base aussi peu que possible sur l'utilisation de mots.

Le développement constant des échanges et des voyages internationaux, ainsi que la mobilité des travailleurs exige l'instauration d'une méthode commune de communication des informations relatives à la sécurité.

Le manque de normalisation peut entraîner des confusions et même des accidents.

L'utilisation de signaux de sécurité normalisés ne dispense en aucun cas d'adopter des méthodes de travail et des consignes adéquates, et de prendre des mesures ou de suivre des stages de prévention contre les accidents. La formation est un aspect essentiel de tout système d'information en matière de sécurité.

Les signaux de sécurité sont destinés à être utilisés uniquement lorsqu'il existe un risque pour des individus. Ils peuvent apparaître dans la signalisation de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux publics, dans des manuels et des notices de sécurité, sur l'étiquetage de produits ainsi que sur des plans d'évacuation, le cas échéant.

La présente Norme internationale est destinée à être utilisée, au sein de l'ISO, par tous les comités techniques chargés d'élaborer une signalisation de sécurité spécifique à leur secteur d'activité, de façon à s'assurer qu'il n'existe qu'un seul signal de sécurité pour chaque message de sécurité. Il est également prévu que la présente Norme internationale soit régulièrement révisée afin d'inclure les signaux de sécurité tels que normalisés par l'ISO, et qui sont conformes aux principes de conception énoncés dans l'ISO 3864.

Les signaux de sécurité contenus dans la présente Norme internationale   ont   été   validés   par l'ISO/TC 145/SC 2 conformément aux procédures de normalisation en vigueur au moment de la publication.

NOTE 1 La réglementation en vigueur dans certains pays peut, sur des points donnés, différer des spécifications de la présente Norme internationale.

NOTE 2    Des informations relatives aux procédures, aux critères d'acceptabilité, aux modèles de signaux de sécurité ainsi qu'à leur application sont données sur le site Web: http://www.iso.org/tc145/sc2.
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Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés


IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique du présent document ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à l'impression. Bien que les copies du présent document imprimées par l'ISO aient été produites pour correspondre (avec une tolérance acceptable jugée à l'œil nu) aux exigences de l'ISO 3864-4, l'intention n'est pas d'utiliser ces copies imprimées à des fins de comparaison de couleurs. À la place, consulter l'ISO 3864-4 qui fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre d'indication, des références à des systèmes de classification des couleurs.


1 [bookmark: _TOC_250008][bookmark: 1 Domaine d'application]Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité sont conformes à l'ISO 3864-1 et la conception des symboles graphiques est conforme à l'ISO 3864-3.

La présente Norme internationale s'applique dans tous les lieux et secteurs où des questions relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser. Elle n'est toutefois pas applicable à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien, ni d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation pouvant différer en certains points de la présente Norme internationale et de l'ISO 3864.

La présente Norme internationale spécifie des originaux de signaux de sécurité qui peuvent être réduits ou agrandis pour des besoins de reproduction et d'application.


2 [bookmark: _TOC_250007][bookmark: 2 Références normatives]Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 3864-1, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité

ISO 3864-3, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 3: Principes de conception des symboles graphiques utilisés dans les signaux de sécurité

ISO 3864-4, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 4: Propriétés colorimétriques et photométriques des matériaux des signaux de sécurité

ISO 17724, Symboles graphiques — Vocabulaire
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3 [bookmark: _TOC_250006][bookmark: 3 Termes et définitions]Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 17724 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
contenu graphique
description écrite des éléments d'un symbole graphique ou d'un signal de sécurité et de leur disposition relative

3.2
référent
idée ou objet qu'un symbole graphique est destiné à représenter

3.3
signal de sécurité
signal qui communique un message de sécurité général, obtenu par la combinaison d'une couleur et d'une forme géométrique et qui, au moyen d'un symbole graphique, délivre un message de sécurité particulier

3.4
original d'un signal de sécurité
signal de sécurité auquel sont associés un référent, une représentation graphique et une description de l'application

3.5
signal supplémentaire
signal étayant un autre signal et dont le principal objectif est de fournir une clarification supplémentaire


4 [bookmark: _TOC_250005][bookmark: 4 Référents et classification des signau]Référents et classification des signaux de sécurité

4.1 [bookmark: _TOC_250004]Généralités

Les résumés des paragraphes 4.2 et 4.3 sont destinés à faciliter la recherche des signaux de sécurité enregistrés.

La maintenance de la présente Norme internationale sera réalisée sous forme électronique par le biais d'une base de données. Les index de cette base de données seront utilisés dans ces résumés comme moteurs de recherche où chaque signal de sécurité enregistré possédera un numéro de référence unique1) .

4.2 [bookmark: _TOC_250003][bookmark: 4.2 Référent (message de sécurité)]Référent (message de sécurité)

Le Tableau 1 établit la liste des référents dans l'ordre alphabétique et fournit le numéro de  référence fonctionnel pour chaque signal de sécurité.













1) Les signaux de sécurité enregistrés sont disponibles à l'adresse http://cdb.iso.org.
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Tableau 1 — Résumé des référents dans l'ordre alphabétique

	Référent (message de sécurité)
	Numéro de référence fonctionnel

	Articles métalliques ou montres interdits
	P008

	Attacher la ceinture de sécurité
	M020

	Casque de protection obligatoire
	M014

	Casser pour obtenir l'accès
	E008

	Charge lourde interdite
	P012

	Chaussures de sécurité obligatoires
	M008

	Civière
	E013

	Consulter le manuel/la notice d'instructions
	M002

	Danger, signal général
	W001

	Danger; Basses températures, conditions de gel
	W010

	Danger; Bouteille pressurisée
	W029

	Danger; Champ magnétique
	W006

	Danger; Charge de la batterie en cours
	W026

	Danger; Charges suspendues
	W015

	Danger; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
	W014

	Danger; Chien de garde
	W013

	Danger; Chute avec dénivellation
	W008

	Danger; Démarrage automatique
	W018

	Danger; Écrasement
	W019

	Danger; Écrasement des mains
	W024

	Danger; Électricité
	W012

	Danger; Élément pointu
	W022

	Danger; Matières explosives
	W002

	Danger; Matières inflammables
	W021

	Danger; Matières radioactives ou radiations ionisantes
	W003

	Danger; Matières toxiques
	W016

	Danger; Obstacle en hauteur
	W020

	Danger; Radiations non ionisantes
	W005

	Danger; Rayonnement laser
	W004

	Danger; Rayonnement optique
	W027

	Danger; Risque biologique
	W009

	Danger; Rouleaux contrarotatifs
	W025

	Danger; Substances comburantes
	W028

	Danger; Substances corrosives
	W023

	Danger; Surface chaude
	W017

	Danger; Surface glissante
	W011

	Danger; Trébuchement
	W007





© ISO 2011 – Tous droits réservés	3

ISO 7010:2011(F)
Tableau 1 (suite)

	Référent (message de sécurité)
	Numéro de référence fonctionnel

	Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation
	M021

	Débrancher la prise d'alimentation du secteur
	M006

	Défibrillateur automatique externe pour le cœur
	E010

	Douche de sécurité
	E012

	Eau non potable
	P005

	Échelle d'incendie
	F003

	Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
	F004

	Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques
	P014

	Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque
	P007

	Équipement de rinçage des yeux
	E011

	Extincteur d'incendie
	F001

	Fenêtre de secours
	E017

	Fenêtre de secours avec échelle de secours
	E016

	Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits, interdiction de fumer
	P003

	Gants de protection obligatoires
	M009

	Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire
	M015

	Harnais de sécurité obligatoire
	M018

	Interdiction d’activer des téléphones mobiles
	P013

	Interdiction de fumer
	P002

	Interdiction de manger ou de boire
	P022

	Interdiction de marcher sur la surface
	P019

	Interdiction de photographier
	P029

	Interdiction de pousser
	P017

	Interdiction de s'asseoir
	P018

	Interdiction de toucher
	P010

	Interdiction d'éteindre avec de l'eau
	P011

	Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
	P020

	Interdiction, signal général
	P001

	Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
	P006

	Interdit aux chiens
	P021

	Interdit aux piétons
	P004

	Lavage des mains obligatoire
	M011

	Lunettes de protection obligatoires
	M004

	Lunettes de protection opaques obligatoires
	M007

	Masque de soudage obligatoire
	M019

	Masque obligatoire
	M016
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Tableau 1 (suite)

	Référent (message de sécurité)
	Numéro de référence fonctionnel

	Médecin
	E009

	Mise à la terre obligatoire
	M005

	Ne pas faire des noeuds sur la corde
	P030

	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit
	P024

	Ne pas mettre les mains
	P015

	Ne pas modifier la position de l'interrupteur
	P031

	Ne pas obstruer
	P023

	Ne pas utiliser avec une meuleuse portative
	P034

	Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau
	P026

	Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes
	P027

	Ne pas utiliser pour la rectification humide
	P033

	Ne pas utiliser pour la rectification plane
	P032

	Ne pas utiliser un échafaudage incomplet
	P025

	Obligation, signal général
	M001

	Point d'alarme incendie
	F005

	Point de rassemblement après évacuation
	E007

	Port de gants interdit
	P028

	Premiers secours
	E003

	Protection des voies respiratoires obligatoire
	M017

	Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge
	M025

	Robinet d'incendie armé
	F002

	Serre-tête antibruit obligatoire
	M003

	Sortie de secours (à droite)
	E002

	Sortie de secours (à gauche)
	E001

	Tablier de protection obligatoire
	M026

	Téléphone à utiliser en cas d’incendie
	F006

	Téléphone d’urgence
	E004

	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir
	E019

	Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir
	E018

	Utiliser la main courante
	M012

	Utiliser la passerelle
	M023

	Utiliser le passage
	M024

	Utiliser une crème de protection
	M022

	Vêtements de protection obligatoires
	M010

	Visière de protection obligatoire
	M013
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4.3 [bookmark: _TOC_250002][bookmark: 4.3 Classification des signaux de sécuri]Classification des signaux de sécurité

Les signaux de sécurité sont classifiés comme suit selon leur fonction:

· E	est la catégorie des signaux indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, ou une action de sécurité (signaux de condition de sécurité);

· F	est la catégorie des signaux d'équipements de lutte contre l'incendie;

· M	est la catégorie des signaux d'obligation;

· P	est la catégorie des signaux d'interdiction;

· W	est la catégorie des signaux d'avertissement.

Le Tableau 2 résume les signaux de sécurité enregistrés en termes de catégorie de signal de sécurité conformément à l'ISO 3864-1.


5 [bookmark: _TOC_250001][bookmark: 5 Signaux de sécurité enregistrés]Signaux de sécurité enregistrés

Les Tableaux 3 à 7 fournissent des originaux de signaux de sécurité d'une taille uniforme de 70 mm avec des repères d'angle destinés à permettre une réduction ou un agrandissement précis. Les illustrations des signaux sont présentées sans bordure afin d'assurer une mise à l'échelle de reproduction cohérente, même si une bordure peut être utile pour obtenir un contraste de luminance entre le signal de sécurité et son fond lorsqu'il est monté ou affiché. Il convient de reproduire les signaux de sécurité exactement comme présentés dans les Tableaux 3 à 7. Cependant, des modifications graphiques sont autorisées jusqu'à un certain degré lorsque des différences culturelles ou des formats d'application spéciaux doivent être considérés, à condition de conserver la signification d'origine et de préserver la compréhension du signal de sécurité. La reproduction cohérente et l'utilisation de ces signaux de sécurité contribuera progressivement à améliorer le degré de compréhension à l'échelle internationale.

Dans des cas où l'orientation du symbole graphique n'est pas essentielle à la signification du signal de sécurité, le symbole graphique peut être reproduit en mode miroir. Pour les signaux d'interdiction, il est indispensable que la barre d'interdiction ne masque pas les détails significatifs du symbole graphique.
NOTE Le symbole graphique est l'ensemble de l'image contenant tous les éléments du symbole graphique comme présentés dans le signal de sécurité enregistré.

Si un signal de sécurité enregistré n'est pas disponible pour indiquer un message particulier souhaité, ce message doit être obtenu en élaborant un nouveau signal de sécurité selon les principes de conception de l'ISO 3864-1 et de l'ISO 3864-3 ou en utilisant le signal général qui convient (ISO 7010-M001, ISO 7010-P001, ISO 7010-W001) accompagné d'informations de sécurité supplémentaires.

Les Tableaux 3 à 7 présentent les originaux des signaux de sécurité selon leur catégorie comme suit:

	· E
	Signaux indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements
	

	
	de sécurité ou d'un local de sécurité, ou une action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	
voir le Tableau 3

	· F
	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	voir le Tableau 4

	· M
	Signaux d'obligation
	voir le Tableau 5

	· P
	Signaux d'interdiction
	voir le Tableau 6

	· W
	Signaux d'avertissement
	voir le Tableau 7



Les Tableaux 3 à 7 fournissent également la description de l'application de chaque signal de sécurité.
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Tableau 2 — Résumé de tous les signaux de sécurité

	



Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E001

Sortie de secours (à gauche)
	

F001

Extincteur d'incendie
	

M001

Obligation, signal général
	

P001

Interdiction, signal général
	


W001

Danger, signal général

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E002

Sortie de secours (à droite)
	

F002

Robinet d'incendie armé
	

M002

Consulter le manuel/la notice d'instructions
	

P002

Interdiction de fumer
	
[image: ]

W002

Danger; Matières explosives

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E003

Premiers secours
	

F003

Échelle d'incendie
	
[image: ]
M003

Serre-tête antibruit obligatoire
	
[image: ]
P003

Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits,
Interdiction de fumer
	


W003

Danger; Matières radioactives ou
radiations ionisantes

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E004

Téléphone d'urgence
	

F004

Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
	

M004

Lunettes de protection obligatoires
	
[image: ]
P004

Interdit aux piétons
	
[image: ]

W004

Danger; Rayonnement laser
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Tableau 2 (suite)

	Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


retiré



E005

Direction, flèche (positionnements à 90°), condition de sécurité
	

F005

Point d'alarme incendie
	

M005

Mise à la terre obligatoire
	

P005

Eau non potable
	

W005

Danger; Radiations non ionisantes

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


retiré



E006

Direction, flèche 45° (positionnements à 90°), condition de sécurité
	

F006

Téléphone à utiliser en cas d'incendie
	

M006

Débrancher la prise d'alimentation du secteur
	
[image: ]
P006

Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
	


W006

Danger; Champ magnétique

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	
[image: ]
E007

Point de rassemblement après évacuation
	


—



—

—
	

M007

Lunettes de protection opaques obligatoires
	
[image: ]
P007

Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque
	
[image: ]

W007

Danger; Trébuchement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E008

Casser pour obtenir l'accès
	


—



—

—
	

M008

Chaussures de sécurité obligatoires
	

P008

Articles métalliques ou montres interdits
	
[image: ]

W008

Danger; Chute avec dénivellation





8	© ISO 2011 – Tous droits réservés

ISO 7010:2011(F)



Tableau 2 (suite)

	



Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E009

Médecin
	


—



—

—
	

M009

Gants de protection obligatoires
	

en cours d'élaboration


—

—
	

W009

Danger; Risque biologique

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E010

Défibrillateur automatique externe pour le cœur
	


—



—

—
	

M010

Vêtements de protection obligatoires
	

P010

Interdiction de toucher
	


W010

Danger; Basses températures, conditions de gel

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	
[image: ]
E011

Équipement de rinçage des yeux
	


—



—

—
	
[image: ]
M011

Lavage des mains obligatoire
	
[image: ]
P011

Interdiction d'éteindre avec de l'eau
	
[image: ]

W011

Danger; Surface glissante

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	
[image: ]
E012

Douche de sécurité
	


—



—

—
	

M012

Utiliser la main courante
	

P012

Charge lourde interdite
	

W012

Danger; Électricité
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	Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E013

Civière
	


—



—

—
	

M013

Visière de protection obligatoire
	
[image: ]
P013

Interdiction d’activer des téléphones mobiles
	

W013

Danger; Chien de garde

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

en cours d'élaboration


—

—
	


—



—

—
	

M014

Casque de protection obligatoire
	

P014

Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques
	
[image: ]

W014

Danger; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

en cours d'élaboration


—

—
	


—



—

—
	

M015

Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire
	

P015

Ne pas mettre les mains
	

W015

Danger; Charges suspendues

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E016

Fenêtre de secours avec échelle de secours
	


—



—

—
	

M016

Masque obligatoire
	

en cours d'élaboration


—

—
	
[image: ]

W016

Danger; Matières toxiques





10	© ISO 2011 – Tous droits réservés

ISO 7010:2011(F)



Tableau 2 (suite)

	



Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	
[image: ]

E017

Fenêtre de secours
	


—



—

—
	
[image: ]
M017

Protection des voies respiratoires obligatoire
	

P017

Interdiction de pousser
	

W017

Danger; Surface chaude

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E018

Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir
	


—



—

—
	
[image: ]
M018

Harnais de sécurité obligatoire
	
[image: ]
P018

Interdiction de s'asseoir
	
[image: ]

W018

Danger; Démarrage automatique

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	

E019

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir
	


—



—

—
	

M019

Masque de soudage obligatoire
	
[image: ]
P019

Interdiction de marcher sur la surface
	


W019

Danger; Écrasement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	

M020

Attacher la ceinture de sécurité
	
[image: ]
P020

Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
	


W020

Danger; Obstacle en hauteur
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	Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	

M021

Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation
	

P021

Interdit aux chiens
	

W021

Danger; Matières inflammables

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	

M022

Utiliser une crème de protection
	

P022

Interdiction de manger ou de boire
	


W022

Danger; Élément pointu

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	
[image: ]
M023

Utiliser la passerelle
	

P023

Ne pas obstruer
	
[image: ]

W023

Danger; Substances corrosives

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	
[image: ]
M024

Utiliser le passage
	

P024

Ne pas marcher ou stationner à cet endroit
	


W024

Danger; Écrasement des mains
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Tableau 2 (suite)

	



Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	
[image: ]
M025

Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge
	
[image: ]
P025

Ne pas utiliser un échafaudage incomplet
	

W025

Danger; Rouleaux contrarotatifs

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	

M026

Tablier de protection obligatoire
	
[image: ]
P026

Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau
	
[image: ]

W026

Danger;
Charge de la batterie en cours

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	

P027

Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes
	

W027

Danger; Rayonnement optique
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 2 (suite)

	Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	

P028

Port de gants interdit
	

W028

Danger; Substances comburantes

	

Signal de sécurité


Numéro de référence
Référent
	

—


—

—
	

—


—

—
	

—


—

—
	

P029

Interdiction de photographier
	
[image: ]
W029

Danger; Bouteille pressurisée

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	
[image: ]
P030

Ne pas faire des noeuds sur la corde
	


—



—

—

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	

P031

Ne pas modifier la position de l'interrupteur
	


—



—

—
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 2 (suite)

	



Signal de sécurité, numéro de référence et référent
	Catégorie

	
	E
	F
	M
	P
	W

	
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)
	

Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie
	


Signaux d'obligation
	


Signaux d'interdiction
	


Signaux d'avertissement

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	

P032

Ne pas utiliser pour la rectification plane
	


—



—

—

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	
[image: ]
P033

Ne pas utiliser pour la rectification humide
	


—



—

—

	


Signal de sécurité



Numéro de référence
Référent
	


—



—

—
	


—



—

—
	


—



—

—
	
[image: ]
P034

Ne pas utiliser avec une meuleuse portative
	


—



—

—
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 — Description et application des référents pour les signaux indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, ou une action de sécurité (signaux de condition de sécurité) (catégorie E)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E001

	
	Référent
Sortie de secours (à gauche)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte (vers la gauche)

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence
Référents associés
ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Cependant, ce signal de sécurité a fait l'objet d'une recherche intensive au Japon et le modèle sélectionné a reçu les meilleurs résultats de compréhension. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
Signalisation supplémentaire par flèche (type D de l'ISO 3864-3) en blanc sur fond vert à utiliser pour donner des informations relatives à la direction (exemples de direction, les flèches peuvent subir des rotations de 45°):
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E002

	
	Référent
Sortie de secours (à droite)

	
	Fonction
Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine sortant par une porte (vers la droite)

	Danger
Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence
Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Cependant, ce signal de sécurité a fait l'objet d'une recherche intensive au Japon et le modèle sélectionné a reçu les meilleurs résultats de compréhension. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
Signalisation supplémentaire par flèche (type D de l'ISO 3864-3) en blanc sur fond vert à utiliser pour donner des informations relatives à la direction (exemples de direction, les flèches peuvent subir des rotations de 45°):
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E003

	
	Référent
Premiers secours

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement de l'équipement, des locaux ou de l'équipe de premiers secours

	
	Contenu graphique
Croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser l'équipement, les locaux ou l'équipe de premiers secours en cas de blessure ou d'urgence
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer l'équipement, les locaux ou l'équipe de premiers secours
Référents associés
ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013
Informations complémentaires
Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements, locaux ou équipes de premiers secours pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré.
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E004

	
	Référent
Téléphone d'urgence

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un téléphone d'urgence

	
	Contenu graphique
Combiné téléphonique (vu de profil), croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser un téléphone à utiliser en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un téléphone d'urgence
Référents associés
ISO 7010-E003, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013, ISO 7010-F006
Informations complémentaires
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	








retiré
	N° référence
ISO 7010-E005

	
	Référent
Direction, flèche (positionnements à 90°), condition de sécurité

	
	Fonction

	
	Contenu graphique

	Danger


Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité


Référents associés


Information complémentaire
Ce signal a été retiré des signaux de sécurité enregistrés, puisqu'il doit être utilisé uniquement comme signal supplémentaire.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	








retiré
	N° référence
ISO 7010-E006

	
	Référent
Direction, flèche 45°
(positionnements à 90°), condition de sécurité

	
	Fonction

	
	Contenu graphique

	Danger


Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité


Référents associés


Information complémentaire
Ce signal a été retiré des signaux de sécurité enregistrés, puisqu'il doit être utilisé uniquement comme signal supplémentaire.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E007

	
	Référent
Point de rassemblement après évacuation

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un point de rassemblement sécurisé après une évacuation

	
	Contenu graphique
Deux formes humaines et la tête d'une troisième forme humaine, en groupe, quatre flèches tracées à partir des coins et pointant vers elles

	Danger
Ne pas être capable de localiser le point de rassemblement sécurisé après une évacuation
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer le point de rassemblement après une évacuation, indiqué pour permettre aux individus d'être pris en charge après l'évacuation d'un bâtiment ou de locaux
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E008

	
	Référent
Casser pour obtenir l'accès

	
	Fonction
Indiquer un élément à briser pour obtenir l'accès à un dispositif de sortie de secours

	
	Contenu graphique
Poing et avant-bras humain (en contour) tenant une barre, forme d'étoile irrégulière

	Danger
Ne pas être capable d'ouvrir un dispositif de sortie de secours
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Briser l'élément pour accéder au dispositif donnant sur la sortie de secours en cas d'urgence Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-E009

	
	Référent
Médecin

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un médecin en cas d'urgence

	
	Contenu graphique
Buste de silhouette humaine équipé d'un stéthoscope, croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser un médecin urgentiste
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un médecin urgentiste
Référents associés
ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013
Informations complémentaires
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E010

	
	Référent
Défibrillateur automatique externe pour le cœur

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un défibrillateur automatique externe pour le cœur

	
	Contenu graphique
Cœur avec un éclair en son centre, croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser un défibrillateur automatique externe pour le cœur Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un défibrillateur automatique externe pour le cœur
Référents associés
ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013
Informations complémentaires
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E011

	
	Référent
Équipement de rinçage des yeux

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un équipement de rinçage des yeux

	
	Contenu graphique
Œil situé au-dessus d'une projection d'eau provenant d'une pomme de douche, croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser un équipement de rinçage des yeux
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un équipement de rinçage des yeux
Référents associés
ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013
Informations complémentaires
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E012

	
	Référent
Douche de sécurité

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'une douche de sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine située sous un écoulement d'eau provenant d'une pomme de douche, croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser une douche de sécurité
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer une douche de sécurité
Référents associés
ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E013
Informations complémentaires
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-E013

	
	Référent
Civière

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'une civière

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine allongée sur une civière, croix blanche des premiers secours

	Danger
Ne pas être capable de localiser une civière
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer une civière
Référents associés
ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012
Informations complémentaires
La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	


















	
	N° de référence
ISO 7010-E016

	
	Référent
Fenêtre de secours avec échelle de secours

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'une fenêtre de secours pour s'échapper à l'aide d'une échelle de secours fixée de façon permanente

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine, fenêtre et une échelle sur la gauche

	Danger
Ne pas être capable de localiser une fenêtre de secours pour s'échapper en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer une fenêtre de secours en cas d'urgence
Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E017
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	


















	
	N° de référence
ISO 7010-E017

	
	Référent
Fenêtre de secours

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'une fenêtre de secours par laquelle des personnes peuvent être sauvées par les forces d'intervention à l'aide d'une échelle

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine, fenêtre, camion de pompier équipé d'une échelle

	Danger
Ne pas être capable de localiser une fenêtre de secours pour être secouru par les forces d'intervention en cas d'évacuation d'urgence
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer une fenêtre de secours
Référents associés
ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E016
Informations complémentaires
Ce signal de sécurité est à placer à l'intérieur du bâtiment.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 3 (suite)

	
	


















	
	N° de référence
ISO 7010-E018

	
	Référent
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir

	
	Fonction
Indiquer que la poignée d'une porte de sécurité sur un chemin d'évacuation doit être tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour actionner le dispositif d'ouverture

	
	Contenu graphique
Poignée de porte avec flèche semi-circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

	Danger
Ne pas être capable d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation comportant un verrou de sécurité et un dispositif d'ouverture d'urgence, en cas d'urgence
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Tourner la poignée de porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en vue d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation qui comporte un verrou de sécurité, en cas d'urgence
Référents associés
ISO 7010-E019
Informations complémentaires
Ce signal de sécurité est conçu pour être uniquement utilisé sur des portes munies d'un mécanisme de verrouillage de sécurité.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 3 (suite)

	
	

  

	
	N° de référence
ISO 7010-E019

	
	Référent
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir

	
	Fonction
Indiquer que la poignée d'une porte de sécurité sur un chemin d'évacuation doit être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre pour actionner le dispositif d'ouverture

	
	Contenu graphique
Poignée de porte avec flèche semi-circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre

	Danger
Ne pas être capable d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation comportant un verrou de sécurité et un dispositif d'ouverture d'urgence, en cas d'urgence
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Tourner la poignée de porte dans le sens des aiguilles d'une montre en vue d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation qui comporte un verrou de sécurité, en cas d'urgence
Référents associés
ISO 7010-E018
Informations complémentaires
Ce signal de sécurité est conçu pour être uniquement utilisé sur des portes munies d'un mécanisme de verrouillage de sécurité.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 4 — Description et application des référents pour les signaux d'équipements de lutte contre l'incendie (catégorie F)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-F001

	
	Référent
Extincteur d'incendie

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un extincteur d'incendie

	
	Contenu graphique
Extincteur d'incendie avec étiquette (vu de profil) à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser un extincteur d'incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un extincteur d'incendie
Référents associés
ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 4 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-F002

	
	Référent
Robinet d'incendie armé

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un robinet d'incendie armé

	
	Contenu graphique
Sept lignes verticales, dont l'une présente un trapèze au- dessous, cercle avec une croix et trait relié à une barre verticale, à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser un robinet d'incendie armé
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un robinet d'incendie armé
Référents associés
ISO 7010-F001, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 4 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-F003

	
	Référent
Échelle d'incendie

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'une échelle à utiliser exclusivement dans le cadre de la lutte contre l'incendie

	
	Contenu graphique
Deux lignes verticales convergentes, six lignes horizontales coupant les lignes verticales, à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser une échelle d'incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer une échelle d'incendie et identifier que l'utilisation de cette échelle est destinée uniquement à la lutte contre l'incendie
Référents associés
ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 4 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-F004

	
	Référent
Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

	
	Contenu graphique
Casque de pompier (vu de profil), à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
Référents associés
ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006
Informations complémentaires
Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements de lutte contre l'incendie pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré.
Le casque de pompier peut être remplacé par un autre casque de pompier approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 4 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-F005

	
	Référent
Point d'alarme incendie

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un point d'alarme incendie

	
	Contenu graphique
Main (vue de dessus) avec un doigt tendu, point dans un carré (en contour) ouvert vers le bas, à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser un point d'alarme incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un point d'alarme incendie
Référents associés
ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F006
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 4 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-F006

	
	Référent
Téléphone à utiliser en cas d'incendie

	
	Fonction
Indiquer l'emplacement d'un téléphone à utiliser en cas d'incendie

	
	Contenu graphique
Combiné téléphonique (vu de profil), à proximité de flammes

	Danger
Ne pas être capable de localiser un téléphone à utiliser en cas d'incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un téléphone à utiliser en cas d'incendie
Référents associés
ISO 7010-E004, ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 — Description et application des référents pour les signaux d'obligation (catégorie M)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M001

	
	Référent
Obligation, signal général

	
	Fonction
Signaler une obligation

	
	Contenu graphique
Point d'exclamation

	Danger
Risque pour les personnes qui ne respectent pas l'obligation spécifiée par le signal supplémentaire
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Accomplir l'obligation spécifiée par le signal supplémentaire
Référents associés
ISO 7010-P001, ISO 7010-W001
Informations complémentaires
Ce signal de sécurité ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives à l'action à accomplir.
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Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M002

	
	Référent
Consulter le manuel/la notice d'instructions

	
	Fonction
Signaler l'obligation de lire le manuel/la notice d'instructions

	
	Contenu graphique
Partie supérieure d'une forme humaine (profil droit) tenant un manuel/une notice ouvert(e)

	Danger
Ne pas lire le manuel/la notice d'instructions avant de démarrer une tâche ou avant d'utiliser un équipement ou une machine
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Lire le manuel/la notice d'instructions avant de démarrer une tâche ou d'utiliser un équipement ou une machine
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-M003

	
	Référent
Serre-tête antibruit obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter un serre-tête antibruit

	
	Contenu graphique
Tête humaine (vue de face) portant un serre-tête antibruit

	Danger
Bruit
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter un serre-tête antibruit
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 5 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-M004

	
	Référent
Lunettes de protection obligatoires

	
	Fonction
Signaler l'obligation d'utiliser des lunettes de protection

	
	Contenu graphique
Tête humaine (vue de face) portant des lunettes de protection

	Danger
Objets/particules volants
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter des lunettes de protection
Référents associés
ISO 7010-M007, ISO 7010-M013
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M005

	
	Référent
Mise à la terre obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de raccorder à la terre

	
	Contenu graphique
Ligne verticale perpendiculaire à une ligne horizontale, accompagnée de deux lignes horizontales parallèles progressivement plus petites, situées au-dessous

	Danger
Choc électrique, explosion, incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Raccorder un appareil à la terre
Référents associés
ISO 7010-W012
Informations complémentaires
Ce signal de sécurité concerne les appareils utilisant le système d'isolation de classe I qui requiert une prise de terre de protection.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M006

	
	Référent
Débrancher la prise d'alimentation du secteur

	
	Fonction
Signaler l'obligation de débrancher la prise d'alimentation électrique du secteur à des fins de maintenance de l'appareil électrique, en cas de dysfonctionnement ou s'il est laissé sans surveillance

	
	Contenu graphique
Deux doigts et un pouce (en contour) tenant une prise électrique à deux broches, flèche pointant vers la droite, ligne verticale

	Danger
Choc électrique, incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Débrancher la prise d'alimentation à des fins de maintenance, en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est laissé sans surveillance
Référents associés
ISO 7010-M021, ISO 7010-W012
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-M007

	
	Référent
Lunettes de protection opaques obligatoires

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter des lunettes de protection opaques

	
	Contenu graphique
Tête humaine (vue de face) portant des lunettes de protection opaques

	Danger
Rayons visibles ou invisibles
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
S'assurer que les individus subissant un traitement par des rayons visibles ou invisibles portent des lunettes de protection opaques
Référents associés
ISO 7010-M004, ISO 7010-M025
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M008

	
	Référent
Chaussures de sécurité obligatoires

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter des chaussures de sécurité

	
	Contenu graphique
Deux bottes de sécurité, une au premier plan et l'autre en arrière-plan (en contour)

	Danger
Pieds entrant en contact ou percutés par des objets, ou en contact avec des matières thermiques ou chimiques
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter des chaussures de sécurité
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M009

	
	Référent
Gants de protection obligatoires

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter des gants de protection

	
	Contenu graphique
Deux gants de protection, l'un au premier plan et l'autre en arrière-plan (en contour)

	Danger
Mains entrant en contact ou percutées par des objets, ou en contact avec des matières thermiques ou chimiques
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter des gants de protection
Référents associés
ISO 7010-M022
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M010

	
	Référent
Vêtements de protection obligatoires

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter des vêtements de protection

	
	Contenu graphique
Combinaison (vue de face)

	Danger
Produits chimiques, chaleur ou froid
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter des vêtements de protection
Référents associés
ISO 7010-M026
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-M011

	
	Référent
Lavage des mains obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de se laver les mains

	
	Contenu graphique
Deux mains, une au premier plan et l'autre en arrière-plan (en contour), trois lignes constituées de quatre points, robinet

	Danger
Infection ou contamination
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Se laver les mains avant d'effectuer une tâche, puis après
Référents associés
ISO 7010-M022
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M012

	
	Référent
Utiliser la main courante

	
	Fonction
Signaler l'obligation d'utiliser la main courante

	
	Contenu graphique
Buste de silhouette humaine dont le bras gauche touche une ligne diagonale

	Danger
Chute, dérapage ou trébuchement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Tenir la main courante lors de l'utilisation d'escaliers, d'escaliers mécaniques ou de passerelles mobiles
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M013

	
	Référent
Visière de protection obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter une visière de protection

	
	Contenu graphique
Tête humaine (profil gauche) portant une visière de protection

	Danger
Objets/particules volants
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter une visière de protection
Référents associés
ISO 7010-M004, ISO 7010-M016, ISO 7010-M019
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M014

	
	Référent
Casque de protection obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter un casque de protection

	
	Contenu graphique
Tête humaine (profil gauche) portant un casque de protection

	Danger
Chute d'objets sur la tête ou objets percutant la tête
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter un casque de protection
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M015

	
	Référent
Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter un gilet de sécurité haute visibilité

	
	Contenu graphique
Veste sans manche (vue de face) portant deux lignes verticales et deux lignes horizontales

	Danger
Déplacement de véhicules ou d'équipement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter un gilet de sécurité haute visibilité
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M016

	
	Référent
Masque obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter un masque

	
	Contenu graphique
Tête humaine (profil gauche) portant un masque

	Danger
Particules dans l'air
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter un masque
Référents associés
ISO 7010-M013, ISO 7010-M017
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M017

	
	Référent
Protection des voies respiratoires obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter une protection des voies respiratoires

	
	Contenu graphique
Tête humaine (vue de face) portant une protection des voies respiratoires

	Danger
Substances nocives (par exemple gaz toxiques)
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter une protection des voies respiratoires
Référents associés
ISO 7010-M016
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 5 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-M018

	
	Référent
Harnais de sécurité obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter un harnais de sécurité

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine portant un harnais de sécurité

	Danger
Chute d'une hauteur
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Porter un harnais de sécurité
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M019

	
	Référent
Masque de soudage obligatoire

	
	Fonction
Signaler l'obligation de porter un masque de soudage

	
	Contenu graphique
Tête humaine (profil gauche) portant un masque de soudage

	Danger
Projections chaudes, lumière intense et rayons UV lors d'une activité de soudage Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter un masque de soudage
Référents associés
ISO 7010-M013
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 5 (suite)

	
	

  

	
	N° référence
ISO 7010-M020

	
	Référent
Attacher la ceinture de sécurité

	
	Fonction
Signaler l'obligation d'utiliser une ceinture de sécurité

	
	Contenu graphique
Extrémités de ceinture avec une boucle et deux flèches pointant l'une vers l'autre

	Danger
Être projeté du siège d'un véhicule ou d'un équipement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Attacher la ceinture de sécurité
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 5 (suite)

	

	


















	
	N° référence
ISO 7010-M021

	
	Référent
Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation

	
	Fonction
Signaler l'obligation de débrancher la machine ou l'équipement, qui n'est pas raccordé(e) au secteur par une prise, de toutes les sources d'alimentation, avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation

	
	Contenu graphique
Flèche horizontale pointant vers la droite; une ligne courte et épaisse verticale fixée au bas d'un cercle avec une ligne épaisse plus longue selon un angle vers la droite fixée en haut du cercle; une autre ligne épaisse dans le même plan que la ligne située en bas du cercle, séparée de la ligne selon un angle

	Danger
Machine ou équipement en service pendant une activité de maintenance ou une réparation
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Débrancher la machine ou l'équipement avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation
Référents associés
ISO 7010-M006, ISO 7010-P031
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° référence
ISO 7010-M022

	
	Référent
Utiliser une crème de protection

	
	Fonction
Signaler l'obligation de protéger sa peau à l'aide d'une crème de protection adaptée

	
	Contenu graphique
Main humaine, tube, ligne en forme de vague

	Danger
Dommages cutanés
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Protéger sa peau à l'aide d'une crème de protection avant de commencer une tâche ou de mettre des gants
Référents associés
ISO 7010-M009
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 5 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-M023

	
	Référent
Utiliser la passerelle

	
	Fonction
Signaler l'obligation d'utiliser une passerelle

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine marchant sur une passerelle

	Danger
Véhicules en mouvement, obstructions, trébuchement ou chute
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Utiliser la passerelle pour éviter les zones dangereuses
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
[image: ]Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° de référence
ISO 7010-M024

	
	Référent
Utiliser le passage

	
	Fonction
Signaler l'obligation pour les piétons d'utiliser un passage désigné

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine qui marche (vers la gauche)

	Danger
Zones dangereuses pour piétons
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Utiliser le passage désigné pour les piétons
Référents associés
ISO 7010-P004
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 5 (suite)

	
	


















	
	N° de référence
ISO 7010-M025

	
	Référent
Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge

	
	Fonction
Signaler l’obligation pour les enfants en bas âge de porter une protection opaque des yeux

	
	Contenu graphique
Enfant portant une protection opaque des yeux

	Danger
Incidence d'une lumière intense sur les yeux de l'enfant
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
S'assurer que les yeux de l'enfant sont protégés avant de mettre l'appareillage sous tension ou avant d'installer l'enfant dans la zone soumise aux rayonnements
Référents associés
ISO 7010-M007
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 5 (suite)

	
	

	
















  
	N° de référence
ISO 7010-M026

	
	Référent
Tablier de protection obligatoire

	
	Fonction
Signaler l’obligation de protéger le devant du corps par un tablier

	
	Contenu graphique
Forme humaine portant un tablier

	Danger
Heurts/chocs entre le devant du corps et des objets, ou contact entre le devant du corps et des substances ou des matériaux
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Se protéger le devant du corps
Référents associés
ISO 7010-M010
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 — Description et application des référents pour les signaux d'interdiction (catégorie P)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P001

	
	Référent
Interdiction, signal général

	
	Fonction
Signaler une action interdite

	
	Contenu graphique
Aucun

	Danger
Risque pour les individus, spécifié par le signal supplémentaire
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas effectuer une action spécifiée par le signal supplémentaire
Référents associés
ISO 7010-M001, ISO 7010-W001
Information complémentaire
Ce signal de sécurité ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir d'autres informations complémentaires relatives à l'action interdite.


























© ISO 2011 – Tous droits réservés	65

ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P002

	
	Référent
Interdiction de fumer

	
	Fonction
Interdire de fumer

	
	Contenu graphique
Une cigarette (de profil, en contour) et deux traits ondulés

	Danger
Incendie ou explosion provoqué(e) par des cigarettes allumées ou d'autres substances fumigènes ou dommages provoqués par la fumée
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas fumer Référents associés ISO 7010-P003
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P003

	
	Référent
Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits, interdiction de fumer

	
	Fonction
Interdire de fumer et toutes les formes de flammes nues

	
	Contenu graphique
Une allumette enflammée (de profil, en contour)

	Danger
Incendie ou explosion provoqué(e) par des flammes nues, une source d'allumage non protégée ou par l'action de fumer
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas avoir de flammes nues ou de source d'allumage non protégée et ne pas fumer Référents associés
ISO 7010-P002, ISO 7010-W021
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P004

	
	Référent
Interdit aux piétons

	
	Fonction
Interdire l'utilisation d'un accès spécifié aux piétons

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine marchant (vers la gauche)

	Danger
Collision avec des véhicules ou des machines
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas emprunter cet accès
Référents associés
ISO 7010-M024
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P005

	
	Référent
Eau non potable

	
	Fonction
Interdire de boire une eau non potable

	
	Contenu graphique
Robinet au-dessus d'un verre, deux lignes ondulées

	Danger
Eau non potable
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas boire l'eau
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
 [image: ] 

	
	N° référence
ISO 7010-P006

	
	Référent
Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels

	
	Fonction
Interdire l'utilisation de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels

	
	Contenu graphique
Chariot élévateur à fourche (profil gauche) et silhouette humaine

	Danger
Déplacement de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels Référents associés
ISO 7010-W014
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P007

	
	Référent
Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque

	
	Fonction
Interdire aux porteurs d'un stimulateur cardiaque l'accès à une zone désignée

	
	Contenu graphique
Forme de cœur et représentation de générateur d'impulsions relié par une ligne incurvée

	Danger
Interférence avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou endommagement d'un stimulateur cardiaque par un équipement générant d'importants champs électromagnétiques
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Les porteurs d'un stimulateur cardiaque n'entrent pas dans une zone désignée Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P008

	
	Référent
Articles métalliques ou montres interdits

	
	Fonction
Interdire les articles métalliques ou les montres

	
	Contenu graphique
Montre-bracelet à aiguilles vue de face, clé vue de côté

	Danger
Importants champs magnétiques
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Retirer ou ne pas porter d'articles métalliques ou de montres
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P010

	
	Référent
Interdiction de toucher

	
	Fonction
Interdire de toucher des objets/parties d'un objet

	
	Contenu graphique
Main, ligne horizontale au-dessous

	Danger
Surfaces dangereuses
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas toucher d'objets ou les parties d'un objet
Référents associés
ISO 7010-P015
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P011

	
	Référent
Interdiction d'éteindre avec de l'eau

	
	Fonction
Interdire d'utiliser de l'eau pour éteindre un incendie

	
	Contenu graphique
Seau, zone délimitée par une ligne ondulée, flammes

	Danger
Réaction dangereuse due à l'application d'eau sur une substance enflammée Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser d'eau pour éteindre un incendie
Référents associés
ISO 7010-W021
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P012

	
	Référent
Charge lourde interdite

	
	Fonction
Interdire le placement d'objets lourds sur une surface

	
	Contenu graphique
Poids reposant sur les deux parties d'une ligne qui est brisée au centre de sorte que les deux moitiés sont séparées et chacune pointe vers le bas

	Danger
Rupture due à une charge lourde
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas placer d'objets lourds sur une surface
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
Malgré ceci, ce qui suit doit être considéré:
L'emploi du terme «lourd» dépend du contexte d'utilisation et, si cette mention doit être spécifiée, il convient d'ajouter un signal supplémentaire indiquant la charge maximale autorisée, par exemple comme suit: max. 100 kg.
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Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P013

	
	Référent
Interdiction d’activer des téléphones mobiles

	
	Fonction
Interdire l’activation de téléphones mobiles

	
	Contenu graphique
Téléphone mobile (vu de face), six lignes incurvées

	Danger
Champ électromagnétique
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Éteindre les téléphones mobiles ou ne pas les allumer
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P014

	
	Référent
Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques

	
	Fonction
Interdire l'accès aux porteurs d'implants métalliques

	
	Contenu graphique
Articulation de la hanche (en contour) et prothèse de hanche reliées par un implant figurant en noir

	Danger
Rayons invisibles provoquant une augmentation de la température d'un implant métallique Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Les porteurs d'implants métalliques n'entrent pas dans une zone désignée
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P015

	
	Référent
Ne pas mettre les mains

	
	Fonction
Interdire aux individus de mettre leurs mains dans des ouvertures

	
	Contenu graphique
Main entre deux lignes convergentes

	Danger
Blessures aux mains
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas mettre les mains dans les ouvertures désignées
Référents associés
ISO 7010-P010
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P017

	
	Référent
Interdiction de pousser

	
	Fonction
Interdire de pousser un objet

	
	Contenu graphique
Ligne horizontale et bloc vertical contre lequel une silhouette humaine pousse

	Danger
Objets qui perdent l'équilibre et qui tombent
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas pousser un objet
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P018

	
	Référent
Interdiction de s'asseoir

	
	Fonction
Interdire de s'asseoir sur une surface

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine en position assise, ligne horizontale

	Danger
Surface inadaptée à la position assise
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas s'asseoir sur une surface inadaptée
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P019

	
	Référent
Interdiction de marcher sur la surface

	
	Fonction
Interdire de marcher sur une surface

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine qui marche, ligne avec angle droit

	Danger
Surface inadaptée à la marche
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas marcher sur une surface inadaptée
Référents associés
ISO 7010-P024
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)
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	N° référence
ISO 7010-P020

	
	Référent
Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie

	
	Fonction
Interdire d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie

	
	Contenu graphique
Ascenseur avec deux silhouettes humaines à l'intérieur et des flammes à droite

	Danger
Être piégé dans un ascenseur pendant un incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
Référents associés
ISO 7010-P027
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P021

	
	Référent
Interdit aux chiens

	
	Fonction
Interdire de faire entrer des chiens dans les zones désignées

	
	Contenu graphique
Chien (profil droit)

	Danger
Infections dues aux chiens; blessures causées à des individus par des morsures de chiens
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas faire entrer de chien dans une zone désignée
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P022

	
	Référent
Interdiction de manger ou de boire

	
	Fonction
Interdire de manger et de boire

	
	Contenu graphique
Trois lignes horizontales à côté d'une tasse contenant une paille

	Danger
Ingestion de substances dangereuses par la nourriture et les boissons contaminées dans une zone désignée
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas manger ou boire dans la zone désignée
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P023

	
	Référent
Ne pas obstruer

	
	Fonction
Interdire l'obstruction d'une zone désignée comme devant rester libre

	
	Contenu graphique
Caisse, ligne horizontale au-dessous

	Danger
Obstruction d'une zone désignée comme devant rester libre
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas placer d'obstruction dans une zone désignée comme devant rester libre (par exemple des chemins d'évacuation, des issues de secours, des passages)
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P024

	
	Référent
Ne pas marcher ou stationner à cet endroit

	
	Fonction
Interdire de marcher ou de stationner dans une zone désignée

	
	Contenu graphique
Deux empreintes de pied

	Danger
Zones où il est dangereux pour les individus de marcher ou de stationner Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Rester en dehors d'une zone désignée
Référents associés
ISO 7010-P019
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)
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	N° de référence
ISO 7010-P025

	
	Référent
Ne pas utiliser un échafaudage incomplet

	
	Fonction
Interdire l'utilisation de systèmes d'échafaudage qui ne sont pas complets

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine (profil droit) marchant sur une barre horizontale brisée entourée de lignes verticales et horizontales

	Danger
Échafaudage incomplet
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser un échafaudage incomplet
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)
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	N° de référence
ISO 7010-P026

	
	Référent
Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau

	
	Fonction
Interdire l'utilisation d'un appareil électrique inapproprié dans ou à proximité de l'eau

	
	Contenu graphique
Douche et baignoire

	Danger
Choc électrique
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser d'appareil électrique dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° de référence
ISO 7010-P027

	
	Référent
Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes

	
	Fonction
Interdire l'utilisation de cet ascenseur pour le transport de personnes

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine (vue de face) dans un rectangle, courtes flèches au-dessus et au-dessous du rectangle

	Danger
Ascenseurs pour charges ou marchandises ne disposant pas des caractéristiques de sécurité nécessaires pour transport de personnes
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser l'ascenseur pour le transport de personnes
Référents associés
ISO 7010-P020
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° de référence
ISO 7010-P028

	
	Référent
Port de gants interdit

	
	Fonction
Interdire le port de gants lors de l'utilisation d'une machine où il existe un risque d'entraînement

	
	Contenu graphique
Deux gants, l'un schématisé, l'autre plein

	Danger
Risque d'entraînement pour les personnes qui portent des gants tout en utilisant une machine
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas porter de gants lors de l'utilisation d'une machine avec risque d'entraînement Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° référence
ISO 7010-P029

	
	Référent
Interdiction de photographier

	
	Fonction
Interdire de photographier

	
	Contenu graphique
Appareil photographique

	Danger
Distraction des conducteurs, opérateurs et travailleurs, notamment dans les environnements sombres
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas photographier
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° de référence
ISO 7010-P030

	
	Référent
Ne pas faire des nœuds sur la corde

	
	Fonction
Interdire de faire des nœuds sur une corde d'escalade

	
	Contenu graphique
Corde d'escalade avec nœud

	Danger
Nœuds sur une corde d'escalade
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas faire de nœuds sur une corde d'escalade
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° de référence
ISO 7010-P031

	
	Référent
Ne pas modifier la position de l'interrupteur

	
	Fonction
Interdire toute modification de l'état de fonctionnement (énergétique ou mécanique) d'une machine ou d'un équipement

	
	Contenu graphique
Interrupteur et deux flèches

	Danger
Modification de l'état de fonctionnement actuel (énergétique ou mécanique) d'une machine ou d'un équipement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas toucher à l'interrupteur
Référents associés
ISO 7010-M021
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)

	
	

	
  

	
	N° de référence
ISO 7010-P032

	
	Référent
Ne pas utiliser pour la rectification plane

	
	Fonction
Interdire l'utilisation du disque abrasif pour la rectification plane

	
	Contenu graphique
Trait horizontal à deux épaisseurs et gradin oblique; meuleuse en biais par rapport au trait

	Danger
Désintégration du disque abrasif due à la surcharge avec pour conséquence une projection d'objets
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser le disque abrasif pour la rectification plane
Référents associés
ISO 7010-P033, ISO 7010-P034
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 6 (suite)

	
	

	
 [image: ] 

	
	N° de référence
ISO 7010-P033

	
	Référent
Ne pas utiliser pour la rectification humide

	
	Fonction
Interdire l'utilisation du disque abrasif pour la rectification humide

	
	Contenu graphique
Trait horizontal, deux cercles remplis aléatoirement de points, le cercle extérieur touchant le trait, gouttes d'eau coulant d'un robinet

	Danger
Désintégration du disque abrasif due à la surcharge avec pour conséquence une projection d'objets
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser le disque abrasif pour la rectification humide
Référents associés
ISO 7010-P032, ISO 7010-P034
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 6 (suite)
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	N° de référence
ISO 7010-P034

	
	Référent
Ne pas utiliser avec une meuleuse portative

	
	Fonction
Interdire l'utilisation du disque abrasif avec une meuleuse portative

	
	Contenu graphique
Main tenant une meuleuse

	Danger
Désintégration du disque abrasif due à la surcharge avec pour conséquence une projection d'objets
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas utiliser le disque abrasif avec une meuleuse portative
Référents associés
ISO 7010-P032, ISO 7010-P033
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 — Description et application des référents pour les signaux d'avertissement (catégorie W)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W001

	
	Référent
Danger, signal général

	
	Fonction
Signaler un danger général

	
	Contenu graphique
Point d'exclamation

	Danger
Risque pour les individus, spécifié par le signal supplémentaire
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention par rapport au danger spécifié par le signal supplémentaire
Référents associés
ISO 7010-M001, ISO 7010-P001
Informations complémentaires
Ce signal de sécurité ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives au danger.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W002

	
	Référent
Danger; Matières explosives

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières explosives

	
	Contenu graphique
Partie d'un cercle rempli avec des lignes triangulaires rayonnantes et formes irrégulières

	Danger
Explosion
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention à proximité de matières explosives ou en les manipulant
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W003

	
	Référent
Danger; Matières radioactives ou radiations ionisantes

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières radioactives ou de radiations ionisantes

	
	Contenu graphique
Cercle avec trois secteurs circulaires entourant le cercle

	Danger
Radioactivité et radiations ionisantes
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à des matières radioactives ou à des radiations ionisantes Référents associés
ISO 7010-W005, ISO 7010-W027
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W004

	
	Référent
Danger; Rayonnement laser

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de rayonnements laser

	
	Contenu graphique
Cercle avec 24 lignes rayonnantes régulières espacées de manière égale, 12 lignes plus courtes de longueur égale, 11 plus longues de longueur égale et une plus longue coupant horizontalement le côté droit du triangle

	Danger
Rayonnement laser
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter l'exposition à un rayonnement laser
Référents associés
ISO 7010-W027
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W005

	
	Référent
Danger; Radiations non ionisantes

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de radiations non ionisantes

	
	Contenu graphique
Cercle avec trois lignes en forme d'arc de cercle d'une longueur croissante de chaque côté de manière symétrique, avec un trapèze au-dessous

	Danger
Radiations non ionisantes
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter l'exposition à des radiations non ionisantes
Référents associés
ISO 7010-W003, ISO 7010-W027
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W006

	
	Référent
Danger; Champ magnétique

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un champ magnétique

	
	Contenu graphique
Cerceau avec deux sections en contour en bas, deux lignes en forme d'arc de cercle à chaque extrémité des sections en contour

	Danger
Important champ magnétique
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter l'exposition à un important champ magnétique
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W007

	
	Référent
Danger; Trébuchement

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger de trébuchement dû à un obstacle au sol

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine tombant en avant, ligne horizontale épaisse contre la jambe en avant

	Danger
Trébuchement dû à un obstacle au sol
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention à proximité d'un obstacle au sol
Référents associés
ISO 7010-W008, ISO 7010-W011, ISO 7010-W020
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W008

	
	Référent
Danger; Chute avec dénivellation

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger de chute avec dénivellation

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine tombant en arrière du bord d'une surface

	Danger
Chute
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention à proximité d'une dénivellation
Référents associés
ISO 7010-W007, ISO 7010-W011
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W009

	
	Référent
Danger; Risque biologique

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger biologique

	
	Contenu graphique
Cercle superposé de trois cercles égaux en forme de tenailles

	Danger
Virus ou toxine
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter l'exposition à un danger biologique
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W010

	
	Référent
Danger; Basses températures, conditions de gel

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à de basses températures ou à des conditions de gel

	
	Contenu graphique
Flocon de neige

	Danger
Basses températures ou conditions de gel
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à de basses températures ou à des conditions de gel Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W011

	
	Référent
Danger; Surface glissante

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à une surface glissante

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine tombant en arrière, ligne horizontale au-dessous

	Danger
Surface glissante
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter une surface glissante ou faire attention à éviter de glisser
Référents associés
ISO 7010-W007, ISO 7010-W008
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W012

	
	Référent
Danger; Électricité

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à l'électricité

	
	Contenu graphique
Éclair

	Danger
Électricité
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter d'entrer en contact avec un courant électrique
Référents associés
ISO 7010-M005, ISO 7010-M006
Informations complémentaires
Le symbole graphique est normalisé et enregistré sous la référence CEI 60417-5036 «Tension dangereuse».
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W013

	
	Référent
Danger; Chien de garde

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un chien de garde

	
	Contenu graphique
Tête de chien (profil gauche) portant un collier

	Danger
Chien de garde
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Ne pas entrer dans une zone surveillée par un chien de garde sans s'assurer que le chien est sous contrôle
Référents associés
ISO 7010-P021
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W014

	
	Référent
Danger; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de chariots élévateurs à fourche ou autres véhicules industriels

	
	Contenu graphique
Chariot élévateur à fourche (profil gauche) et silhouette humaine

	Danger
Déplacement de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter une collision avec des chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
Référents associés
ISO 7010-P006
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W015

	
	Référent
Danger; Charges suspendues

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à des charges suspendues

	
	Contenu graphique
Caisse suspendue faisant un angle avec deux câbles fixés à un crochet

	Danger
Charges suspendues
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter d'être touché par une charge suspendue ou d'entrer en collision avec celle-ci Référents associés
ISO 7010-W020
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W016

	
	Référent
Danger; Matières toxiques

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières toxiques

	
	Contenu graphique
Crâne (en contour), et derrière deux os en forme de croix (en contour)

	Danger
Empoisonnement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter tout contact avec des matières toxiques
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W017

	
	Référent
Danger; Surface chaude

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'une surface chaude

	
	Contenu graphique
Trois lignes parallèles, verticales, en forme de «S» au- dessus d'un trait droit horizontal

	Danger
Surface chaude
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter tout contact avec une surface chaude
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W018

	
	Référent
Danger; Démarrage automatique

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à une activation automatique

	
	Contenu graphique
Cercle auquel sont reliées trois lignes courbes

	Danger
Mouvement automatique de pièces mécaniques
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention à proximité de machines dont les pièces mécaniques en mouvement pourraient démarrer automatiquement et donc de manière inattendue
Référents associés
—
Informations complémentaires
Le symbole graphique est normalisé et enregistré sous la référence ISO 7000-0017 «Commande automatique (boucle fermée)».
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W019

	
	Référent
Danger; Écrasement

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à des pièces mécaniques en mouvement

	
	Contenu graphique
Silhouette humaine entre deux barres hachurées; une flèche venant de la droite et pointant vers la barre de droite et une flèche venant de la gauche et pointant vers la barre de gauche

	Danger
Pièces mécaniques susceptibles de se rapprocher en provoquant un mouvement d'écrasement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter les mécanismes dont les pièces peuvent se rapprocher, provoquant ainsi un mouvement d'écrasement
Référents associés
ISO 7010-W024
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W020

	
	Référent
Danger; Obstacle en hauteur

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à un obstacle situé en hauteur

	
	Contenu graphique
Partie supérieure d'une silhouette humaine placée sous un obstacle en hauteur et forme étoilée représentant le contact

	Danger
Obstacle en hauteur
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter d'être touché par un obstacle en hauteur ou de le percuter
Référents associés
ISO 7010-W007, ISO 7010-W015
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W021

	
	Référent
Danger; Matières inflammables

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières inflammables

	
	Contenu graphique
Flamme, ligne horizontale au-dessous

	Danger
Incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter de provoquer un incendie en enflammant des matières inflammables Référents associés
ISO 7010-P003, ISO 7010-P011
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W022

	
	Référent
Danger; Élément pointu

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un élément pointu

	
	Contenu graphique
Main bandée au-dessus d'une ligne verticale en pointe

	Danger
Éléments pointus
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter les blessures dues à des éléments pointus (par exemple des aiguilles, des lames)
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W023

	
	Référent
Danger; Substances corrosives

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de substances corrosives

	
	Contenu graphique
Main avec indentation, deux éprouvettes, quatre gouttes, ligne épaisse avec indentation

	Danger
Substances corrosives
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à manipuler avec précaution les substances corrosives
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W024

	
	Référent
Danger; Écrasement des mains

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à un mouvement de fermeture des pièces mécaniques d'un équipement

	
	Contenu graphique
Main entre deux lignes horizontales, flèche verticale pointant vers le bas

	Danger
Fermeture des pièces mécaniques des équipements
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter les blessures des mains à proximité des équipements avec fermeture des pièces mécaniques
Référents associés
ISO 7010-W019
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W025

	
	Référent
Danger; Rouleaux contrarotatifs

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de rouleaux contrarotatifs

	
	Contenu graphique
Petit cercle avec flèche interne incurvée pointant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, grand cercle avec flèche interne incurvée pointant dans le sens des aiguilles d'une montre

	Danger
Entraînement
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention à proximité de rouleaux contrarotatifs
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	

	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W026

	
	Référent
Danger; Charge en cours de la batterie

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la charge en cours des batteries

	
	Contenu graphique
Boîte avec croix et courte ligne horizontale à l'intérieur; deux carrés remplis situés directement sur la boîte au- dessus de la croix et de la courte ligne horizontale; deux lignes incurvées au-dessus du carré rempli du côté gauche et une zone remplie et incurvée de manière irrégulière du côté droit de la boîte

	Danger
Atmosphère explosive et acide
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
S'assurer d'une ventilation adéquate du lieu de charge et veiller à éviter tout contact avec l'acide
Référents associés
—
Informations complémentaires
Le symbole graphique est normalisé et enregistré sous la référence ISO 7000-1152 «Batterie ouverte».
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W027

	
	Référent
Danger; Rayonnement optique

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un rayonnement optique

	
	Contenu graphique
Étoile avec 11 branches et cercle au centre

	Danger
Rayonnement optique (par exemple rayonnements ultraviolets, visibles, infrarouges)
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Veiller à éviter toutes blessures des yeux et de la peau à proximité d'un rayonnement optique
Référents associés
ISO 7010-W003, ISO 7010-W004, ISO 7010-W005
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
Si nécessaire, un signal supplémentaire doit être utilisé pour fournir des informations supplémentaires sur le type de rayonnement optique (par exemple ultraviolet, visible, infrarouge).
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ISO 7010:2011(F)
Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° référence
ISO 7010-W028

	
	Référent
Danger; Substances comburantes

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de substances comburantes

	
	Contenu graphique
Flamme, cercle, ligne horizontale

	Danger
Incendie
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Faire attention à proximité de substances comburantes
Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l’essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.
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ISO 7010:2011(F)



Tableau 7 (suite)

	
	

	



	

	
	N° de référence
ISO 7010-W029

	
	Référent
Danger; Bouteille pressurisée

	
	Fonction
Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'une bouteille pressurisée

	
	Contenu graphique
Bouteille en biais avec des lignes triangulaires en faisceaux et des formes irrégulières, une flamme avec une ligne horizontale au-dessous

	Danger
Explosion de la bouteille pressurisée
Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Protéger les bouteilles pressurisées contre les températures élevées ou les chutes Référents associés
—
Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.
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ISO 7010:2011(F)
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