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Bouton Urgence
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	Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge 
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Réglage position tête 
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Placer le revolver
 (
ضع دعامة السدادة
)
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Ajuster les becs du testeur
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	Centrer tous les embouts de manière
 (
قم بتوسيط جميع المختبرين للمس التوصيلات
)à ce qu’ils touchent les connexions
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Centrer les embouts
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 (
حرك صفين من أجهزة الاختبار 
للأمام
 أو للخلف عن طريق فتح المقابض المقابلة
)Déplacer en avant ou arrière les deux rangs d’embouts en débloquant les correspondantes poignées
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Réglage Tension
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	La tension de générateur (modifiable à partir de la vis-écrou) qui varie entre 800v – 1500v
 (
جهد المولد 
(
قابل للتعديل من 
الجوز
 اللولبي
) 
والذي يتراوح بين 
800 
فولت 
- 1500 
فولت
)
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Contrôle élément
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	 (
لا تطبق 
الفولتية
 العالية جدًا 
،
 يجب ألا تتجاوز 
1200
 فولت
)Ne pas appliquer des tensions très élevé on ne doit pas dépasser 1200v             
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Paramétrage  
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	Paramétrer courant de contrôle Ierr et sensibilisation SET ICC (%) Voir DOC GDT040
 (
Ierr
 
تكوين التحكم 
 
SET
 
الحالي وإدراك 
ICC (
٪
) 
انظر 
DOC GDT040
)
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Contrôle Courant
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Contrôler le courant dans chaque cellule 
 (
السيطرة على التيار في كل خلية
)
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Contrôle Elément  
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	La batterie est positive au test, elle continue, si non Vérifier l'ensemble défectueux manuellement
 (
البطارية صحيحة أثناء الاختبار 
،
 تستمر 
،
 إن لم يكن تحقق من التجميع المعيب يدويًا
)
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