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Bouton Urgence
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	Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge 
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Configurer les paramètres
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Configurer les paramètres de soudure bornes :
-Contrôle température plaque chauffante. 
-Temps de chauffage couvercle
-Temps d’assemblage
-Temps retard cycle
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Souder l’ensemble couvercle bac
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	Contrôle présence couvercle.
Changement des plaques chauffantes selon le type de batteries.
Soudure automatique du couvercle sur le bac.
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Configurer les paramètres
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Configurer les paramètres de soudure bornes :
Régler la quantité de gaz 
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Régler les moules de soudure
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Centrer les moules sur les pôles de la batterie 
قم بتوسيط القوالب على أعمدة البطارية 
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Réglage flammes
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	Ouvrir lentement les robines des gaz et les régler de manière à obtenir une flamme comme indiqué dans la Figureافتح صمامات الغاز ببطء واضبطها للحصول على اللهب كما هو موضح في الشكل
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soudure bornes
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Opération soudage bornes automatique

عملية اللحام الطرفي تلقائيًا
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Configurer les paramètres
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	Configurer les paramètres de test étanchéité :
*Positionner le sélecteur MF en ON (double test)
*Paramétrer le temps de :
-Soufflage tête 1
-Soufflage tête 2
-Maintien tête 1
-Maintien tête 2
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Régler la pression
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Réglage ouverture / fermeture du robinet air
Pneumo.

Controler les valeurs affichiés en pressostat et fait le réglage nécessaire pour avoir pression adéquate تعديل فتح / إغلاق الهواء
تعديل فتح / إغلاق صمام الهواء
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Régler la position Kamina
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Reglage les positions de Kamina par rapport les trous de batterie 
اضبط أوضاع Kamina بالنسبة إلى فتحات البطارية
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Marquer la batterie
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Mettre les chiffres corrpospond au code fabriquation batterie au tompon .
Maintien la temperature de tompon a 320 c
وضع الأرقام المرتبطة رمز تصنيع البطارية 
. الحفاظ على درجة حرارة تومبون عند 320
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Palatiser les batteries semi fini  
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Mettre les batteries bonnes sur des palettes voir (MO107)
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