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	Mode Opératoire Machine       Soudure Couvercle
	Code : MO109
Version : 00
Date : 08/02/2021


Champ Application : Atelier Montage
Machine : Soudure Couvercle JinXing Equipment
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Démarrer et artère la machine
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Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge


 
       مصدر الطاقة  في حالات   الطوارئ اضغط الزر الأحمر
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Contrôler présence 
Couvercle selon OF 
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Contrôle présence couvercle التحقق من وجود الغلاف
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Contrôler Plaque  Chauffante 
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	Changement des plaques chauffantes selon le type de batteries
تغيير ألواح التسخين حسب نوع البطاريات
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Régler pression d’air 
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Réglage des pression pneumatique de la machine 4 Bar
تعديل الضغط الهوائي
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Ajuster position tête 
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Placer le revolver
ضع دعامة السدادة
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Contrôler  température
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Tourner le sélecteur de activation temepérature 


Contrôle température plaque chauffante 
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Manipuler la machine  
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	1- bloquer batterie
2- Stoppeur batterie
3-Ouvrir/fermer les crochets
4-Desender le bloc de soudure
5-Monter le bloc de soudre
6-Activer entrée batterie 
7-Arrétoir batterie
8-Démarrer le convoyeur
9-Avancer le bloc chaufant
10-Réculer le bloc chauffant
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Configurer les temps paramètres
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1-Temps de blocage batterie
2-le décalage de la Plaque supérieure
3-Temps de fusion bac couvercle
4-temps de crochet 
5-Temps de pression 
6-Temps de début cycle 
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Souder bac et couvercle  
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Mettre cycle automatique.



Soudure automatique du couvercle sur le bac
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