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Bouton Urgence
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	Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge 
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Couvercle selon OF 
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	 (
التحقق من وجود الغلاف
)Contrôle présence couvercle 
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Contrôle Plaque  
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	Changement des plaques chauffantes selon le type de batteries
 (
تغيير ألواح التسخين حسب نوع البطاريات
)
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Réglage pression 
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Réglage des pression pneumatique de la machine
 (
تعديل
 الضغط الهوائي
)
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Réglage position tête 
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Placer le revolver
 (
ضع دعامة السدادة
)
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Contrôle temp
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	Contrôle température plaque chauffante à 450 c 
 (
التحكم في درجة حرارة لوحة التسخين 
عند
 450 درجة مئوية
)
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Mettre vaseline 
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	Mettre de la vaseline sur les bornes à l'aide d'un pinceau
 (
ضع الفازلين على الأطراف باستخدام فرشاة
)
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Mettre couvercle
	[image: ]
	
Mise en place et positionner le couvercle sur le bac batterie 
 (
قم 
بملاءمة
 وضع الغطاء 
على
 حجرة البطارية
)
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Centrage perçage  
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	 (
الختم التلقائي للغطاء على الخزان
)Soudure automatique du couvercle sur le bac
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