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Bouton Urgence
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	Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge 
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Réglage hauteur des moules de soudure
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	* Placer le revolver (1) sur la vis la plus en haut * Centrer les moules (3) sur les pôles de la batterie (4)
 (
ضع دعامة السدادة
 (1
)
 على 
البرغي
 العلوي قم بتوسيط القوالب (3
)
 على أعمدة البطارية 
)
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Réglage flammes
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	 (
افتح صمامات الغاز ببطء واضبطها للحصول على اللهب 
كما
 هو موضح في الشكل
)Ouvrir lentement les robines des gaz et les régler de manière à obtenir une flamme comme indiqué dans la Figure
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soudure bornes
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Opération soudage bornes automatique

 (
عملية اللحام الطرفي 
تلقائيًا
)
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Réglage position tête 
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Placer le revolver
 (
ضع دعامة السدادة
)
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Régler la pression
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	Réglage ouverture / fermeture du robinet air
pneumo (1)
Réglage ouverture / fermeture du robinet air
 (
تعديل
 فتح 
/
 إغلاق الهواء
تعديل
 فتح 
/
 إغلاق صمام الهواء
)Kamina (2)
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Régler la position Kamina
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	Reglage les positions de Kamina par rapport les trous de batterie 
 (
اضبط 
أوضاع
 Kamina 
بالنسبة إلى فتحات البطارية
)
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Tester la batterie 
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Test  automatique 
 (
اختبار
 تلقائي
)
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