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Démarrer la machine / Alimenter le circuit pneumatique   
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-Tournez la clé de la position OFF a ON 

-Ouvrir la vanne d’air 

-En cas d’urgence appui sur le bouton rouge 

-Pour acquitter une alarme appuie sur le bouton jaune 

	





2
	







Démarrer cycle automatique  
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Appuie sur l’icône Auto-Manuel  puis la Bouton  Run pour démarrer le cycle automatique 
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Manipuler le pupitre 
	 (
6
) (
5
) (
4
) (
3
) (
2
) (
1
)[image: C:\Users\MOHAMED_RTIMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG20201222084239.jpg]
	
1-Choisir mode Automatique (vert) ou manuelle (orangé)
2-Choisir mode test simple (orangé) ou double (vert)
3-Activation  tapis 
4-Manuel manipulation 
5-Affichage valeur de test
6- Paramètre de test 
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Paramétrer la machine    
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1-Temps de blocage batterie
2-Temps de stabilité Test 1 
3-Temps de stabilité Test 2
4-Pression inférieur limite 
5-différence de pression test 1 (Voir 
6-différence de pression test 2
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Régler la pression de Test  
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A l’aide du manomètre régler la pression de test (voir 
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Vérifier le test 
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1-Temps de soufflage, Temps de stabilité de tests
2-Valeur de pression actuelle
3-Valeur pression premier test
4-Valeur pression deuxième  test


	





7
	






 Régler positon testeur  
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Régler l’hauteur de testeur a l’aide tendeur vérin 









Régler la position des pines testeurs par rapport batterie à l’aide de la manivelle transversale 
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