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Alimenter/Arrêter la machine
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	Alimentation électrique depuis sélecteur. En urgence appuie sur bouton Rouge.
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Régler la position de batterie 








	[image: ]
[image: ]
	Placer la batterie au dessous des bras de décharge.

Régler les deux  règles d’alignement propoetionnele au batterie .


Manipuler manuellement les bras de décharge ضع البطارية تحت أذرع التفريغ.
اضبط قاعدتي المحاذاة المتناسبتين مع البطارية.
معالجة أذرع التفريغ يدويًا
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Manipuler mode Manuel
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1/Rouleau décharge 
2/Stopper décharge
3/Marquage
4/Rouleau marquage
5/Descente de tête décharge
6/Monter de tête décharge 
7/Stopper marquage
8/Descente bras de décharge
9/Rejet batterie défectueuse 
10/Monter bras décharge
1 / اسطوانة التفريغ
2 / توقف عن التفريغ
3 / التسمية
4 / تعليم الاسطوانات
5 / ينزل رأس التسليم
6 / رفع رأس التفريغ
7 / وقف الوسم
8 / انزع ذراع التفريغ
9 / رفض بطارية معيبة
10 / رفع ذراع التفريغ
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Vérifier Tension batterie
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Vérifier tension initial et tension décharge de chaque batterie تحقق من الجهد المبدئي وفولطية التفريغ لكل بطارية



	


5

	



Contrôler paramètre décharge 
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Contrôler paramètres décharge batterie :
-courant de décharge 
-temps de décharge 
-tension initial/ final تحقق من معلمات تفريغ البطارية:
- تيار التفريغ
-وقت التفريغ
- التوتر الأولي / النهائي
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Choisir recette de batterie 
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Selon la gamme fabriqué choisissez la recette de décharge adéquate اعتمادًا على النطاق المصنوع ، اختر وصفة التفريغ المناسبة
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Régler position marquage  
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Manipulez manuellement la batterie sous la tête de marquage et choisissez la position de marquage قم بمعالجة البطارية يدويًا تحت رأس الوسم واختر موضع الوسم
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Ouvrir  logicielle marquage 
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Ouvrez le logiciel « marker » indiqué dans la photo
افتح برنامج "marker" الموضح في الصورة
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Cliquer sur l’icône « A » indiqué dans la photo (1) , vous obtenez un zone de texte (3) puis dans l’icône (2) écrivez le numéro 
اضغط على أيقونة "أ" الموضحة في الصورة (1) ، تحصل على مربع نص (3) ثم في الأيقونة (2) اكتب الرقم
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