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1- Objet :

Définir le mode de fonctionnement de la machine et son utilisation par les opérateurs.
2- Domaine d’application :

Machine four rotatif << THERMCO >> et << BERNOTTI >>.

3- Référence :

Documents fournisseur
4- Vocabulaire, abréviation et terminologie :

RAS
5- Description :

Les fours rotatifs << THERMCO >> et << BERNOTTI >>sont conçues pour faire le plomb. Les deux fours fonctionnent au gaz et sont entraînés en rotation lente par des moto-réducteurs.       
5-1 Mode d’opération :

1-  Ouvrir le robinet à gaz.

2-  Mettre le ventilateur de brûleur en marche sélecteur (1) (fig1).
3-  Actionner l’électrovanne de sécurité gaz en agissant sur le sélecteur (2) (fig1).
4-  Allumer le brûleur.
5-  Les boutons (4) et (5) sont respectivement pour la montée et la descente du brûleur (fig2).
6-  Les boutons (6) et (7) sont respectivement pour la rotation à gauche et à droite du four (fig3).
5-2 Consignes de sécurité :
- En cas de fuite de gaz sensible avertir en urgence le service maintenance.

- Ne pas toucher au système de transmission.
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