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	                                                                                                                                                                                              Code : P34F08.00  

FICHE DE CONTROLE DE PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



SITE :……SNA 1……                            Etabli par : ……FERCHICHI NIZAR.                                                       Date : ……29/10/2022……
	Service ou Poste de

 travail 
	Nombre        d’effectifs 
	Type d’Equipements de Protection Individuelle 
	  commentaires

	
	
	Masque
	gants
	Lunette de protection
	Tenu de travail
	Chaussures de sécurité
	Bottes de protection en caoutchouc
	Tabliers antiacide  
	Protection individuelle contre le bruit
	

	Enveloppeuse
	10
	X
3 M bifiltres

Filtres p3
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	Assurer l’application des gestes barrière

et le port des bavettes ainsi que les EPI adéquat  au poste 


	COS
	06
	x
3 M bifiltres
Filtres ABEK1
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes, les masques FFP2 KN 95  et les EPI adéquats  

au poste 


	Soudure 
connexion
	03
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes, les masques FFP2 KN 95  et les EPI adéquats  

au poste 



	Soudure
 couvercle
	04
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes, les masques FFP2 KN 95    et les EPI adéquats  

au poste 



	Testeur 

d’étanchéité
	04
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	Machine

 tampon
	04
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	Atelier
Charge /

remplissage
	14
	X
3 M bifiltres

Filtres ABEK1
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes si nécessaire 


SITE :……SNA 1……                            Etabli par : ……FERCHICHI NIZAR.                                                       Date : ………29/10/2022……
	Service ou Poste de

 travail 
	Nombre        d’effectifs 
	Type d’Equipements de Protection Individuelle
	  commentaires

	
	
	Masque
	gants
	Lunette de protection
	Tenu de travail
	Chaussures de sécurité
	Bottes de protection en caoutchouc
	Tabliers antiacide  
	Protection individuelle contre le bruit
	

	Maintenance
	8
	      x
	    x
	       x
	    x
	          x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes, les masques FFP2 KN 95    et les EPI adéquats  

au poste 



	Atelier

Finition 


	10
	 x
	    x
	
	    x
	        x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	HSE
	 4
	    x
	  x
	
	   x
	        x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	Magasin 

Matière

Première
	02
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	Magasin 
Produit

Semi fini
	01
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	Magasin 

expédition
	01
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes  et les EPI adéquats  

au poste 



	Magasin 

stockage 

plaque
	01
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes 




SITE :……SNA 1……                            Etabli par : ……FERCHICHI NIZAR.                                                       Date : ………29/10/2022……
	Service ou Poste de

 travail 
	Nombre        d’effectifs 
	Type d’Equipements de Protection Individuelle
	  commentaires

	
	
	Masque
	gants
	Lunette de protection
	Tenu de travail
	Chaussures de sécurité
	Bottes de protection en caoutchouc
	Tabliers antiacide  
	Protection individuelle contre le bruit
	

	Magasin 

pièces de 

rechange
	     01
	      x
	    x
	       
	    x
	          x
	
	
	
	Assurer l’application des gestes barrière 

et le port des bavettes, les masques FFP2 KN 95    et les EPI adéquats  

au poste 
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