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Tableau capacité bassin et niveau eau refroidissement 




	
Gamme 
	
Longueur   Batterie)
	
Largeur      Batterie
	
Hauteur Batterie
	
Quantité batterie en bassin 
	
Nombre de     sortie
	
Batterie câblée par sortie
	
Niveau d’eau mm 

	L1/S1
	207
	175
	190
	200
	10
	20
	130

	L2/HD2/S2
	242
	175
	190
	180
	9
	20
	130

	L3/H3/S3
	276
	175
	190
	156
	8
	20/19
	130

	L5/S5
	352
	175
	190
	124
	8
	16/15
	130

	M10/HD10
	270
	175
	225
	156
	8
	20/19
	160

	M11/HD11
	330
	175
	220
	132
	8
	16
	160

	M12
	376
	175
	215
	116
	8
	15/14
	160

	M14
	513
	192
	225
	80
	4
	20
	160

	M15
	513
	223
	225
	60
	3
	20
	160

	M16/ MAR200
	518
	275
	235
	60
	3
	20
	160

	NS40
	197
	126
	225
	200
	10
	20
	160

	N60
	237
	126
	225
	200
	10
	20
	160

	D23
	232
	173
	225
	180
	9
	20
	160

	D26
	259
	173
	225
	160
	9
	20/19
	160

	D31
	304
	171
	225
	140
	8
	18/17
	160
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