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TABLEAU SUIVI BASSIN



	Gamme
	Cycle de chargement
	Temps de chargement
	Temps de déchargement
	Quantité chargé
	Remarque

	


L1
	



15 heures
	


80 minutes
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes 
	

200 batteries 
	Temps de chargement :


*65 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	


L2
	


16 heures
	


75 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	
180 batteries 
	Temps de chargement :


*60 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	


L3
	


18 heures
	


70 minutes
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes 
	

160 batteries 
	Temps de chargement :


*55 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



L5
	



23 heures
	


65 minutes 
	

*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

128 batteries 
	Temps de chargement :


*50 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



M10





	



16 heures
	



75 minutes 
	

*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	


160 batteries 
	Temps de chargement :


* 60 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



M11
	



22 heures
	


70 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	
136 batteries 
	Temps de chargement :


* 55 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



M12 
	



23 heures
	



65 minutes
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	120 batteries
	Temps de chargement :


* 50 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	


M14
	


27 heures
	


55 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	80 batteries 
	Temps de chargement :


* 40 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



M15 
	



28 heures
	


50 minutes 
	*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

60 batteries 
	Temps de chargement :


* 35 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



M16 
	



35 heures
	


60 minutes 
	*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	
60 batteries 
	Temps de chargement :


* 35 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



Ns 40 
	



13 heures 
	


75 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

200 batteries 
	Temps de chargement :


* 60 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



Ns 60 
	



14 heures
	


80 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

200 batteries 
	Temps de chargement :


* 65 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



D23 
	



14 heures
	


80 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

180
batteries 
	Temps de chargement :


* 65 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



D26 
	



15 heures
	


80 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

160
batteries 
	Temps de chargement :


* 65 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage

	



D31 
	



22 heures
	


80 minutes 
	
*60 minutes déchargement direct sur convoyeur 
*45 minutes sur palettes
	

140
batteries 
	Temps de chargement :


* 65 minutes remplissage 
*15 minutes positionnement et câblage
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