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Utilisez des Europalettes
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Utilisez Europalettes de dimensions    120cm x 80 cm avec des ouvertures de quatres faces.    


Placez une plaque polystyrène  sur la palette pour protéger la première rangée.

Si la palette est humide, mettez  un film plastique en parallèle avec la feuille de protection.



	
	

Placez protection  
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Placez protection  entre les rangées 
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Placer une couche de polystyrène entre les rangées. Ceci améliore la stabilité de palettes.

Il faut que la plaque de polystyrène couvre toutes les batteries.
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Empiler les batteries sur la palette
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Par rangée placez les batteries serrées l’une contre l’autre.
Veuillez à ce que les batteries ne dépassent pas les limites de la palette. 

Un empilage rectiligne assure la stabilité du produit.
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Placez protection  au dessus de la palette 
	[image: ]
	

Placez une couche de  polystyrène au dessus de chaque palette gerbée. 
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Identifiez la palette 
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Veuillez coller sur au moins deux faces visibles de palettes une fiche d’identification repérant les données suivantes :
* Types de batteries 
* Date de palettisation 
* Nombre total de batteries sur palette 
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Ne dépassez pas 3 rangées sur la palette 
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Poids maximum par palette 1000 kg.

Les palettes plus lourdes ne pouvant plus être manipulées avec un transpalette.

Il ne faut pas 
dépasser 1 mètre d’hauteur pour chaque palette.
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 Enrouler la palette par film rétractable 
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Enrouler la palette par le film rétractable  afin de protéger contre  les intempéries et de la solidariser. 
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