 (
Four N°2
) (
D=
12 m
) (
h=0.7m
) (
h=0.9m
) (
L=
3.5m
) (
I=
2m
) (
Four N°1
)Capacité Four N°1= 8 tonne
 (
L=
4.5m
)Température de la fusion Four N°1=1000°c
Capacité four N°2= 4tonne 
Température de la fusion four N°2 =1000 °C
 (
l=
2.45m
)
